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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

    БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Канализационна система на село Бориславци

/Канализационна мрежа и ПСОВ/

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води, след ПСОВ.

	Водоприемник
	Река Олу дере

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR100L004 – “Язовир Ивайловград“

	Място на  заустване
	Надморска височина: Н – 172,267м.
Географски координати на точката на заустване:
41°39'46,453"N          25°55'44,513"E

	Местност, административно единица, ЕКАТТЕ
	Село Бориславци, Община Маджарово, Област Хасково
ЕКАТТЕ – 05503

	Заявено водно количество за заустване
	I-ви етап

Q ср.ден. = 50,00 м3/ден 
Q ср.год. = 18 250,00 м3/год
II-ри етап

Q ср.ден. = 33,00 м3/ден 

Q ср.год. = 12 045,00 м3/год

	Място за мониторинг
	№ 1 – на изход ПСОВ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ


	Заустване №1
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Поток №1
БФОВ 

след

 ПСОВ 
	Активна реакция   рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК
	125
	

	Срок за достигане на 

индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ.

	изисквания, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Да се извърши доизграждане, реконструкция и рехабилитация, на канализационната мрежа на населеното място, като се осигури водоплътността й и се изградят всички съоръжения, предвидени в проекта.
2. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа.

	Изисквания към пречиствателната станция / 

пречиствателните съоръжения
	1. Пречиствателното съоръжение да се изгради в съответствие с разработения проект, като осъществява висок капацитет на пречистване на формиращите се отпадъчни води.
2. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – Хасково. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да бъде изградено укрепващото съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
2. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

	Други  изисквания съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.
2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:

гр. Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
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