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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на  разрешително №33110141/05.10.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Канализационна система 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово – фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Река Боринска, представляваща ПИ с идентификатор 05462.55.24 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка“

	Място на  заустване
	Заустване №1/Поток №1 – Дъждовни отпадъчни води след КМУ в река Боринска:
Надморска височина: Н – 1108,02 м
Географски координати на точката на заустване:

41°40'35,710"N     24°17'58,535"E

	
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ в река Боринска:
Надморска височина: Н – 1108,22 м
Географски координати на точката на заустване:

41°40'33,704"N     24°17'58,651"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Землище на село Борино, Община Борино, Област Смолян
ЕКАТТЕ – 05462

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1 – Дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в река Боринска:

Q макс.час. =  65,00 м3/час

Q оразм. = 18,00 л/сек
Q ср.год. =  8 775,00 м3/год

	
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ в река Боринска:

Q ср.ден.   = 433,97 м3/ден 

Q макс.час.   =  53,25 м3/час 

Q ср.год. = 158 399,05 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход КМУ;

Пункт № 2 – РШ на изход ПСОВ (позиция 12 от генерален план на ПСОВ – Борино);

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1
Поток №1

ДОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	60
	

	
	Нефтопродукти
	5
	


	Заустване №2
Поток №2
БФОВ и ПОВ
място за мониторинг

Пункт №2
РШ на изход ПСОВ 
(позиция 12 от генерален план на ПСОВ – Борино)
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	60
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Общ азот
	15
	

	
	Общ фосфор
	2
	

	
	Мазнини
	5
	

	
	Феноли (летливи)
	0,5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ. 

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	Проектираната пречиствателна станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“ .

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                 
3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да се изгради укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се отпадъчни води.

3. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само производствени отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система.
4. Експлоатиращият канализационната система на село Борино и предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да определя за всеки нов абонат заустващ производствни отпадъчни води в същата, норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води по показатели характерни за съответния промишлен сектор.

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Смолян за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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