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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	       Съществуващо положение:

       Съществуващият триотворен мост с еднопосочен габарит на река Бошулска е в лошо експлоатационно състояние и с параметри, неотговарящи на натоварването в момента, което е основание за неговото разрушаване и изграждане на нов мост. 

       Предвидените дейности във водния обект са както следва:

· Разрушаване на съществуващото съоръжение.

· Изграждане на временен брод тип батерия.

· Изграждане на стоманобетонов едноотворен мост с отвор 18.68м и осово разстояние 19.50м. Габаритът на моста е 13м и включва: пътно платно 8.50м и два тротоара по 1.85м. Разстоянието между парапетите е 12.20м. Връхната конструкция е от стоманобетонова пътна плоча с дебелина 20см върху предварително напрегнати стоманобетонови греди ГТ-95 – 11 броя с дължина 20.30м. и височина 95см  заводско производство. Гредите стъпват върху неопренови лагери и са обединени от диафрагми стъпващи зад устоите. Мостът  се свързва с пътя чрез преходни плочи с дължина по 3.70м. В тротоарните блокове са предвидени 3хф110 отвори за комуникации.

Долното строене се състои от фундаменти върху пилоти и плътни устои с крила. 

Съоръжението е оразмерено и за извънгабаритни товари.

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

Устой запад 1   42° 14' 40.93"    24° 11' 32.39" 

Устой изток 1   42° 14' 40.82"    24° 11' 33.21"
·   Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на новопроектираното  съоръжение въз основа на хидроложки данни за река Бошулска   както следва:
Q0.1%  = 144.67 м³/сек – провежда се със запасна височина 14см
Q1%   =  88.37 м³/сек -  провежда се със запасна височина 95см.

          Представената  проектна  документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:

· Дейностите по демонтиране на съществуващия мост и изграждане на новия да започнат след съгласуване с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения ще бъдат засегнати, в т.ч. съществуващ водопровод и други проводи (ако има такива). 
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по изграждане и експлоатация на съоръжението.



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”. 
(обект:  Мост при км 11+486 на път III-3704  „Пазарджик – Бошуля – Ветрен – АМ Тракия”).

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА790R157 – „Река Марица от гр.Белово до р.Тополница и ГОК 13-К1 (ГК1)”
Воден обект – река Бошулска


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с. Бошуля  – ЕКАТТЕ  05949
Община Септември 

Област Пазарджик


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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