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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

       Вследствие на проливни дъждове и формирали се продължителни високи вълни, както и поради липса на укрепителни съоръжения около ел.кабел, пресичащ р.Луда Яна, речното дъно под и около обсадната тръба на кабела е подкопано, което създава опасност от скъсване на тръбата. 

       Предвидени са дейности за изграждане на съоръжение за защита на целостта на ел.кабела и обсадната тръба както следва:
· Непотопен хидравличен праг с височина 1.40м, осигуряващ необходимото покритие на кабела, с енергогасител, оразмерен за водно количество 91м3/сек. Приложени са хидравлични проверки за проводимост на речното корито за водно количество с обезпеченост 1% и 0.1%.

Преливаемата част на прага е с широчина 1.30м., ширина на цокълната фуга е 2.40м, дълбочината на фундамента е 1.20м., дължината на прага е 20м, като продължава и по откосите с напречен профил b/h=1.30м/1.40м. Хидравличният праг ще бъде изграден на секции, разделени от работни и дилатационни фуги.
· Енергогасител след хидравличния праг за укрепване дъното на реката и откосите с дължина 10м  и ширина на дъното 20м. Дъното на енергогасителя ще се изгради от бетонови блокове 100/100/50см., а откосите ще бъдат укрепени с габиони, наредени на три реда, първи и втори ред с размери 200/100/100см, а трети ред с размери 200/100/50см.
· Водобойна стена с височина до 0.50м., с дълбочина на фундамента 1.50м и широчина 1.30м., състояща се от секции, разделени от работни и дилатационни фуги.

· Рисберма за укрепване на дъното и откосите на реката след водобойната стена с дължина 28м и ширина на дъното 20м, като дъното се стабилизира с едроломен камък с d≥30см, а откосите с габиони, наредени на 3 реда. Първи и втори ред с размери 200/100/100см, трети ред с размери 200/100/50см.

· Дънен праг с размери b/h = 1.00/1.50м., изграден на секции, който ще укрепи дъното и ще стабилизира последващия земен профил на реката. След дънния праг се полага едроломен камък с  d≥30см, а откосите с габиони.
· Рибен проход, осигуряващ миграция на рибите, оразмерен за водно количество 0.135м3/сек.

· Укрепване лява и дясна берма на р.Луда Яна в участъка на хидравличния праг с габиони с размери 2.0/1.0/1.0м. и 2.0/1.0/0.50м., запълнени с речен или кариерен камък, с уплътнена земна маса зад габионите.
· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

Т.1         - 42° 10' 39.838"    24° 23' 23.33" 

Т.2         - 42° 10' 39.375"    24° 23' 24.532"
Н = 195.90м – надморска височина на съоръжението

·   Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съоръжението и преливната височина над прага въз основа на хидроложки данни за река Луда Яна    както следва:
Q1%      =  466.00 м³/сек 
Q5%      =  236.00 м³/сек 

          Представената  проектна  документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:
· Преди изграждане на съоръжението да бъде представен за съгласуване в  БДИБР коригиран проект на съоръжението в частта „рибен проход”, като типа на рибения проход да бъде  „Близък до природата”, представляващ рибна/дънна рампа с наклон 15%, съгласно Приложение 3, Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016 – 2021),  
· Дейностите по изграждане на съоръженията да започнат  след съгласуване с дружества и собственици, чиито мрежи, съоръжения и собствености ще бъдат засегнати (Напоителни системи ЕАД относно дюкер на НК Паша арк и други, ако има такива). 
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от ремонтно възстановителните дейности.
· Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете на реката извън участъка, разрешен за ползване.


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от вредното въздействие на водите” 
(обект:  Изграждане на праг за укрепване на ел.кабел 20кV, преминаващ под река Луда Яна)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА700R149 – „Река Луда Яна от вливане на р.Стрелчанска Луда Яна до устие”
Воден обект – река  Луда Яна.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с. Мало Конаре  – ЕКАТТЕ  46 749
Община Пазарджик

Област Пазарджик

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35




ВАСИЛ УЗУНОВ
За и.д. Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-03-54/10.03.2020 г. на  и.д. Директора на Басейнова дирекция ИБР)
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