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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	С настоящото ИП се предвижда „Укрепване на откос на път за с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково – втори етап“, укрепване на откос на път HKV 1122 с. Спахиево – с. Караманци – с. Сърница, община Минерални бани.   

Предвидените дейности засягат повърхностен воден обект – дере (ПИ 70651.92.484 по КККР на с. Сърница). Съществуващият скат, под въздействието на високите води в дерето, както и стичащите се такива от пътното платно, е силно компрометиран, като съществува опасност от пропадане на общинския път.  

С цел защита от вредното въздействие на водите е предвидено изграждане на стоманобетонна подпорна стена. Височината на подпорната стена  е съобразена с възможността на коритото на дерето да провежда оразмерителното водно количество Q1%=3,50 м3/сек и Q0,1%=5,41 м3/сек. Непосредственно преди и след подпорната стена, да се направи заскаляване на дъното и откосите с едро ломен камък.

Основни характеристики на подпорната стена :

· Конструкция на подпорната стена - стоманобетонн;
· Тип на подпорната стена – ъглова подпорна стена;
· Дължина (L) 90 м, като е предвидено да се изгражда на секции с дължина по 10м, а в определени места при промяна на трасето и по-малка дължина с разделителна фуга между тях;
· Височина на стената (Н) 3,50-3,65 м с фундамент (3,00м без фундамент).

· Географски координати на подпорната стена :
т.1   -   N 41° 51' 41.895"
   E 25° 17' 47.580"
т.2   -   N 41° 51' 41.825"
   E 25° 17' 48.549"
т.3   -   N 41° 51' 41.799"
   E 25° 17' 50.277"
т.4   -   N 41° 51' 41.849"
   E 25° 17' 51.142"
т.5   -   N 41° 51' 41.835"
   E 25° 17' 51.687"
т.6   -   N 41° 51' 41.754"
   E 25° 17' 51.575"
т.7   -   N 41° 51' 41.765"
   E 25° 17' 51.144"
т.8   -   N 41° 51' 41.714"
   E 25° 17' 50.280"
т.9   -   N 41° 51' 41.741"
   E 25° 17' 48.542"
т.10 -   N 41° 51' 41.803"
   E 25° 17' 47.677"
·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за дерето, както следва: 

Q1%        = 3,50 м³/сек 

Q0.1%     = 5,41 м³/сек
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и част Геодезическа – ПУП-ПП.



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 
 

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с  код  BG3MA100R013 – „Горно течение на Харманлийска река до язовир Тракиец“
Воден обект – дере (ПИ 70651.92.484 по КККР на с. Сърница).


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	село Сърница   – ЕКАТТЕ 70 651
община Минерални бани, област Хасково


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35




С уважение:
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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