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         МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

         БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За продължаване срока на действие на разрешителноза ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Млекопреработвателно предприятие

	Цел на заявеното ползване 
	Ползване на воден обект за заустване на пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

	Водоприемник
	Река Азмакдере

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR700R040 – „Река Уваджик и река Бял извор“

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток в река Азмакдере
Надморска височина: Н = 545,75м
Географски координати на точката на заустване:
41°32'59,497"N       25°04'03,824"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Село Бял извор, Община Ардино, Област Смолян
ЕКАТТЕ: 07747

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1 
Qср.ден.=  29,70 м3/ден.

Qср.год. = 9 300 м3/год.

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ


	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения
	
	Задължение за провеждане на собствен мониторинг

	
	
	
	Честота на 

пробовземане
	Вид на 

пробата

	Заустване №1
Поток №1
Смесен поток

ПОВ и БФОВ
място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ЛПСОВ
	Активна реакция рН
	6,5÷8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	100
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	3
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за продължаване срока на сействие на разрешителното

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При  наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С.
2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.
3. При необходимост и с цел постигане на заложените индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ да се извърши реконструкция и/или модернизация на локалното пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.
4. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.
5. Да се допуска попадане на цвик, суроватка или сурово мляко във водоприемника.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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