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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
	Проектни параметри на водовземането.
	 Предвижда се промяна в схемата и параметрите на разрешително №31160014/13.06.2008г., последно изменено с Решение № РР-1018/16.08.2010г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Олу дере,  с цел – „водоснабдяване на рибарници” и „охлаждане на ракиен казан”. 
Измененията са на основание  представена проектна документация от правоспособен проектант за промяна на мястото на водовземане и пътя на водата до обекта на водоснабдяване, както и въз основа на измененията в нормативната уредба. 
Измененията са както следва:
· В частта „Цел на водовземането”

     Вместо:        „За рибовъдни басейни”
     Да се чете:  „Водоснабдяване за аквакултури”

     Вместо:        „За охладителна инсталация при варене на    ракия”
Да се чете:  „Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения”
· В частта „Воден обект” се добавя текста:
     „Водно тяло с код BG3MA100R233 – „Река Харманлийска до вливане на река Хасковска”
·  В частта „Място на водовземане”
     Вместо:        N 41° 51' 57.9"     Е 25°26' 28.0" 
     Да се чете:  N 41° 51' 54.8"     Е 25°26'13.7" 
· Частта „Схема и технически параметри на съоръженията” придобива съдържанието:

„Водовземането ще се осъществи чрез изградено в реката съоръжение – бетонов праг с отвор за свободно изтичане на водата. Отстрани на завирения обем ще се положат гофрирани канализационни тръби ф500, които ще отвеждат водата в съществуващ стар ръкав на реката, откъдето водата ще се подава към обектите на водоснабдяване  - рибарници и ракиен казан.”

· Условия, при които ще бъде издаден административния акт за продължаване срока на действие и изменение  на разрешително за водовземане:

1. В срок от един месец от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира в близост до точката на водовземане  измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн.ДВ, бр.98/2003г.), както и отделно измервателно устройство за водното количество с цел – охлаждане.

2. Да се спазват изискванията за качествата на водите за отглеждане на аквакултури чрез провеждане на собствен мониторинг.

· Пунктовете за мониторинг да се определят на изхода на водовземното съоръжение и в точката преди вливане  на ползваните води в реката.

· Честотата на вземане на проби е най-малко един път на сезон.



	Цел на заявеното водовземане
	"Водоснабдяване за аквакултури" – водоснабдяване на рибарници 
"Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съръжения в процеса на работата им" – охлаждане на казан за производство на ракия


	Водно тяло /воден обект/


	Водно тяло с код BG3MA100R233 – „Река Харманлийска до вливане на река Хасковска”
Воден обект -  река Олу дере


	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Село Тракиец  ЕКАТТЕ 72 953
Община Хасково, област Хасково


	Място за предоставяне на писмени възражения и предложения отзаинтересовани лица

	гр. Пловдив
ул. “Янко Сакъзов” № 35
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