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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	Предвиждат се дейности по почистване чрез изземване на наносни отложения от завирения обем на водохващането за МВЕЦ „Горски дол” във връзка с възстановяването на първоначално зададените  параметри, напречен и надлъжен  профил на завирения обем и нормалната работа на съоръжението. Подлежащите за изземване материали са ограничени до зоната на  водния басейн пред стената.

Параметрите на участъка за почистване са както следва:

· Площ за изземване – 2 380 м²

· Обем за изземване – 2 500 м³

· Дължина на участъка – 140 м

· Дълбочина на изземване – средно 1,05 м

· Географски координати на участъка:

Начало: 41°41’01,59”      24°34’01,58”     Н=  997,65 м

Край :    41°41’05,19”      24°34’02,57”     Н=1001,19 м

Специфични условия на разрешената дейност, при които ще бъде издаден административния акт:

· „Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на участъка за почистване, определен с технически проект, придружаващ заявление с вх.№ РР-05-64/17.10.2018г.;

· Дейностите в реката да се изършват извън периода на размножаване на рибната фауна”;

· Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност;

· Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;

· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

      Представен е проект за почистване и поддръжка, чрез изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилището към водохващането на р.Широколъшка за МВЕЦ „Горски дол“, съдържащ геодезическо заснемане, както напречни, надлъжни профили  и контур на участъка, предназначен за изземване. 

	Цел на заявеното ползване 


	„Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект” 

(обект: Почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от водохранилището  към водохващане на р.Широколъшка за МВЕЦ „Горски дол“)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА600R141 – „река Широколъшка с всички нейни притоци”

Воден обект – река Широколъшка.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	село Широка лъка   – ЕКАТТЕ 83274

Община Смолян, област Смолян



	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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