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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	       Предвидените дейности са за укрепване чрез подпорна стена на път IV-19772 Тешел — Буйново, на км.4+920.
         С инвестиционното намерение се предвижда изграждане на подпорна стена на река Буйновска за укрепване и предпазване на общински път IV -19772 Тешел-Буйново при км 7+100 без засягане на самите съоръжения, хора, съседни имоти, технически проводи, сгради и други. Съгласно представената от възложителя информация и документация, се предвижда конструкцията на подпорната стена да бъде монолитна стоманобетонна с обща дължина 102.00м и височина - 4,00м. Стената се състои от 21 ламели, решена е като армирана, с вертикална предна и наклонена задна стена, барбакани Ф110 през максимално разстояние от 1,5м за оттичане на подпочвените води и с обратен филтър от различни, добре уплътнени пластове за обратна засипка. 

         Извършено е хидравлично оразмеряване на напречни профили и е доказана проводимостта на водни количества с обезпеченост: Q max  1 % = 108,75 куб. м/сек Q max  0.1% = 166,50 куб. м/сек. Извършени са хидравлически изчисления за проверка пропускната способност на реката след изграждане на стената. Нанесени са водните нива на напречния профил при обезпеченост 1% и 0,1%. 

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
В точка №1 -   N 41° 37' 42.923"     Е 24° 19' 39.071"
В точка №2 -   N 41° 37' 42.895"     Е 24° 19' 43.350"
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план. 


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – (обект: Укрепване чрез подпорна стена на път IV-19772 Тешел — Буйново, на км.7+100), в землището на с.Ягодина

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с  код  BG3МА600R142 – „р. Въча и притоци от извори до вл. на Широколъшка”. 
Воден обект – река Буйновска.

	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Село Ягодина   – ЕКАТТЕ 87 223
Община Борино, област Смолян

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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