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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	За предпазване на пътното платно от подкопаване и за осигуряване защитата на жилищни имоти и пътна инфраструктура от високи води се предвижда укрепване бреговете на река Турийска в границите на урегулираната територия на село Турия.

Предвидените дейности са както следва:

· Почистване до здрава основа от наноси, дървесна и храстова растителност на участък с дължина 290.94м 

· Изграждане на подпорна стена № 1 с дължина 46м и напречно сечение, състоящо се от профил тип 2 – 29м и профил тип 3 – 17м.  – десен бряг

· Изграждане на подпорна стена № 2 с дължина 156.80м и напречно сечение профил тип 2 по цялата дължина – десен бряг

· Изграждане на подпорна стена № 3 с дължина 56.0м  и напречно сечение с профил тип 1 по цялата дължина – ляв бряг

· Укрепване на съществуваща подпорна стена с дължина 88.29м – десен бряг

· Географски координати и надморска височина на участъка за ползване на водния обект от напречен профил 1 до напречен профил 17 съгласно част „Геодезия” в проектната документация:
· Участък за почистване до здрава основа преди строителството

Начало т.N 1       42° 34' 23.66"
25°10'56.039"   Н=436.40м

Край     т.N 17      42° 34' 23.756"
25°11'08.729"   Н=434.65м
· Подпорна стена №1 
Начало т.1  -   42° 34' 23.459"      25° 10' 56.049"   

Край    т. 6   -  42° 34' 23.421"      25° 10' 58.059"  

· Подпорна стена 2

Начало т. 7   -   42° 34' 23.22"
 25° 11' 01.915"  
Край    т. 23  -   42° 34' 23.486"
 25° 11' 08.770"   
· Подпорна стена 3
Начало т. 24   -   42° 34' 23.612"
  25° 11' 05.154"  

Край    т. 30  -     42° 34' 23.879"
  25° 11' 07.579"  
· Укрепване на съществуваща подпорна стена

Начало т. 6   -   42° 34' 23.421"
 25° 10' 58.059"   
Край    т. 7  -     42° 34' 23.22"
 25° 11' 01.915"  

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на участъка въз основа на хидроложки данни за река Турийска   както следва: 

Q0.1% = 91.55 м³/сек. – провежда се със запасна височина 0.27м

Q1%  = 58.35 м³/сек. – провежда се със запасна височина 0.72м 

Q5%      = 37.16 м³/сек. 

· Специфични условия , при които ще бъде издаден административния акт:

· Предвидените дейности да започнат след писмено уведомяване и съгласуване на проектната документация с експлоатационните дружества, стопанисващи минаващите в участъка и в близост до участъка проводи и съоръжения – мост и проводи (ако има такива)
· Да не се изземва и изнася инертен материал извън участъка за ползване. Иззетия материал при разчистване до здрава основа, ако отговаря на изискванията  да се вложи в  строителството на   обекта.

· Да не се извършва изземване под горния ръб на фундаменти на стълбове и устои на мостови съоръжения.
· Да не се извършват сечи на естествената брегова растителност извън участъка, разрешен за ползане.

· Предвидените дейности да се извършат извън периода за размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на МЗХ.



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 

(обект: Изграждане на нови и укрепване на съществуващи подпорни стени в участък от о.т.105 до о.т.111 и от о.т.135 до о.т.138)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3TU900R054 – „р. Турийска река“
Воден обект – река Турийска.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с.Турия     ЕКАТТЕ  73 451
Община Павел баня 

Област   Стара Загора


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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